# Tools



### Prendre une copie d'écran

- Appuyer sur la touch ImprimEcran ouvre **Scrot**

- Installer GNOME Screenshot

  ```bash
  sudo apt update && sudo apt upgrade
  sudo apt install gnome-screenshot
  ```

- Depuis le terminal, taper la commande `scrot`

  ```bash
  pi@framboise:~ $ scrot
  pi@framboise:~ $ ls
  2019-01-19-070157_656x416_scrot.png  Git           Public        Videos
  Desktop                              Music         python_games
  Documents                            oldconffiles  share
  Downloads    2019-01-19-070157_656x416_scrot.jpg
  
  # avec un délai de 4s (le temps de masquer le terminal ou de dérouler un menu)
  pi@framboise:~ $ scrot -d 4
  ```




### Connaitre le modèle de RPi

```bash
cat /proc/cpuinfo

 Hardware	: BCM2708
 Revision	: 0003
```

Voir le modèle correspondant à la révision [ici](https://elinux.org/RPi_HardwareHistory).



### Lancer un programme au démarrage:

Il faut éditer le fichier `/etc/rc.local`

```bash
sudo nano /etc/rc.local

#!/bin/sh -e
#
# rc.local
#
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
#
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
#
# By default this script does nothing.

# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
  printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
fi

'/home/pi/Documents/scripts/bashrc -> Nextcloud.sh &'

exit 0

```

Le programme doit être mis avant la ligne exit 0.

Le programme (sans GUI) sera exécuté par root avant que X démarre, les chemins doivent être absolus.