# Boot et clone

### Mise à jour du Raspberry:

```bash title="Version du firmware"
uname -a
```

```bash title="Mise à jour du dépot"
sudo apt-get update
```

```bash title="Mise à jour du système"
sudo apt-get upgrade
```

```bash title="Mise à jour firmware"
sudo apt-get install raspberrypi-bootloader
```

```bash title="Redémarrage"
sudo reboot
```



#### Backup de la SD card:

```bash
ssh pi@raspberrypi.local sudo dd if=/dev/mmcblk0 | pv | gzip -c> raspberry.img.gz
```



```bash title="cmdline.txt original de la SD"
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
```



### boot sur le mSSD:

Modifier la cmdline.txt avec root=/dev/sda2



### Cloner la SD sur le mSSD:

[:fa-link: https://github.com/billw2/rpi-clone](https://github.com/billw2/rpi-clone)

```bash title="1er clone"
sudo rpi-clone sda -f -s framboise
```

```bash title="Clones suivants"
sudo rpi-clone sda -s framboise
```

