# Backup carte SD RaspberryPi sous Linux:



##### Sous Linux:

```bash
bruno@debian:~$ sudo fdisk -l

Carte SD
Disque /dev/sdg : 29,7 GiB, 31914983424 octets, 62333952 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x4ad391be

Périphérique Amorçage Début      Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sdg1              8192    98045    89854  43,9M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sdg2             98304 62333951 62235648  29,7G 83 Linux
```

```bash
bruno@debian:~$ sudo dd if=/dev/sdg of=~/raspian_backup.img status=progress
62333952+0 enregistrements lus
62333952+0 enregistrements écrits
31914983424 bytes (32 GB, 30 GiB) copied, 2111,96 s, 15,1 MB/s

# if (input file)
# of (output file)
# status=progress sinon dd n'affiche rien
```

##### Sur Mac:

```bash
$ diskutil list

/dev/disk6 (external, physical):
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:     FDisk_partition_scheme                        *8.0 GB     disk6
   1:             Windows_FAT_32 NO NAME                 134.2 MB   disk6s1
   2:                      Linux                         7.9 GB     disk6s2
```

```bash
$ sudo dd if=/dev/disk6 of=/Volumes/Sophie/RaspberryPi/DietPi_RPi1-ARMv6.dmg

15712256+0 records in
15712256+0 records out
8044675072 bytes (8,0 GB, 7,5 GiB) copied, 143,074 s, 56,2 MB/s
```



Avec dd, l'image à la même taille que le disque, quelque soit la taille occupée réelle.

Avec pishrink, la taille est réduite à la taille réellement occupée.

```bash
$ wget https://raw.githubusercontent.com/Drewsif/PiShrink/master/pishrink.sh
$ chmod +x pishrink.sh 
$ sudo ./pishrink.sh raspian_backup.img
Creating new /etc/rc.local
rootfs : 121548/1907808 fichiers (0.2% non contigus), 1043934/7779456 blocs
resize2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
resize2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
En train de redimensionner le système de fichiers sur /dev/loop0 à 1343833 (4k) blocs.
Début de la passe 2 (max = 69797)
Relocalisation de blocs       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Début de la passe 3 (max = 238)
Examen de la table d'i-noeuds XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Début de la passe 4 (max = 11012)
Mise à jour des références d'i-noeudsXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Le système de fichiers sur /dev/loop0 a maintenant une taille de 1343488 blocs (4k).

Shrunk raspian_backup.img from 30G to 5,2G

Disque /dev/sdg : 29,7 GiB, 31914983424 octets, 62333952 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x00000000

Périphérique Amorçage Début      Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sdg1              2048 62332927 62330880  29,7G  b W95 FAT32
```



#### Restaure sur la carte SD:

```bash
$ sudo dd if=~/raspian_backup.img of=/dev/sdg
10848969+0 enregistrements lus
10848969+0 enregistrements écrits
5554672128 bytes (5,6 GB, 5,2 GiB) copied, 850,459 s, 6,5 MB/s
```

<u>Linux:</u>

<u>Windows:</u>

Utiliser WinDisk32 sourceforge.net/projects/win32diskimager



# Sous macOS

ApplePi-Baker permet de sauvegarder un carte SD en fichier image, et surtout de shrinker l'image (contracter une SD de 32Go en l'espace réellement utilisé)

[ApplePi-Baker v2](https://www.tweaking4all.com/software/macosx-software/applepi-baker-v2/)

```bash
brew install applepi-baker
```

