# systeminfo (W10)



#### Obtenir des informations sur la machine et le système :

```batch
C:\Users\enzo2>systeminfo


Nom de l’hôte:                              WIN10
Nom du système d’exploitation:              Microsoft Windows 10 Professionnel
Version du système:                         10.0.19041 N/A version 19041
Fabricant du système d’exploitation:        Microsoft Corporation
Configuration du système d’exploitation:    Station de travail autonome
Type de version du système d’exploitation:  Multiprocessor Free
Propriétaire enregistré:                    xxxx@hotmail.fr
Organisation enregistrée:
Identificateur de produit:                  00330-80000-00000-AA345
Date d’installation originale:              28/03/2020, 19:09:41
Heure de démarrage du système:              23/04/2020, 09:10:38
Fabricant du système:                       Gigabyte Technology Co., Ltd.
Modèle du système:                          Z97X-UD3H
Type du système:                            x64-based PC
Processeur(s):                              1 processeur(s) installé(s).
                                            [01] : Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3 GenuineIntel ~4001 MHz
Version du BIOS:                            American Megatrends Inc. F9, 18/09/2015
Répertoire Windows:                         C:\WINDOWS
Répertoire système:                         C:\WINDOWS\system32
Périphérique d’amorçage:                    \Device\HarddiskVolume3
Option régionale du système:                fr;Français (France)
Paramètres régionaux d’entrée:              fr;Français (France)
Fuseau horaire:                             (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
Mémoire physique totale:                    16 245 Mo
Mémoire physique disponible:                8 129 Mo
Mémoire virtuelle : taille maximale:        18 677 Mo
Mémoire virtuelle : disponible:             5 445 Mo
Mémoire virtuelle : en cours d’utilisation: 13 232 Mo
Emplacements des fichiers d’échange:        C:\pagefile.sys
Domaine:                                    WORKGROUP
Serveur d’ouverture de session:             \\WIN10
Correctif(s):                               4 Corrections installées.
                                            [01]: KB4534170
                                            [02]: KB4537759
                                            [03]: KB4545706
                                            [04]: KB4550936
Carte(s) réseau:                            7 carte(s) réseau installée(s).
                                            [01]: TAP-Windows Adapter V9
                                                  Nom de la connexion : Ethernet 2
                                                  État :                Support déconnecté
                                            [02]: Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
                                                  Nom de la connexion : vEthernet (Default Switch)
                                                  DHCP activé :         Non
                                                  Adresse(s) IP
                                                  [01]: 172.18.96.1
                                                  [02]: fe80::8481:3e13:4002:db13
                                            [03]: Intel(R) Ethernet Connection I217-V
                                                  Nom de la connexion : Ethernet
                                                  DHCP activé :         Oui
                                                  Serveur DHCP :        192.168.1.1
                                                  Adresse(s) IP
                                                  [01]: 192.168.1.17
                                                  [02]: fe80::187b:4f31:8e4:17f5
                                                  [03]: 2a01:cb10:851b:de00:cddd:efad:f244:ef67
                                                  [04]: 2a01:cb10:851b:de00:187b:4f31:8e4:17f5
                                            [04]: VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
                                                  Nom de la connexion : VMware Network Adapter VMnet1
                                                  DHCP activé :         Oui
                                                  Serveur DHCP :        192.168.32.254
                                                  Adresse(s) IP
                                                  [01]: 192.168.32.1
                                            [05]: VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
                                                  Nom de la connexion : VMware Network Adapter VMnet8
                                                  DHCP activé :         Oui
                                                  Serveur DHCP :        192.168.61.254
                                                  Adresse(s) IP
                                                  [01]: 192.168.61.1
                                            [06]: Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
                                                  Nom de la connexion : vEthernet (WSL)
                                                  DHCP activé :         Non
                                                  Adresse(s) IP
                                                  [01]: 172.27.144.1
                                                  [02]: fe80::e513:572c:1cbc:29cd
                                            [07]: Kaspersky Security Data Escort Adapter
                                                  Nom de la connexion : Ethernet 3
                                                  État :                Support déconnecté
Configuration requise pour Hyper-V:         Un hyperviseur a été détecté. Les fonctionnalités nécessaires à Hyper-V ne seront pas affichées.
```