# Voyants



https://support.sonos.com/s/article/226?language=fr&utm_source=doc-care&utm_medium=led&utm_campaign=fr-doc-care-led



### Voyant d'état

| Voyant                                    | Etat                                                         |
| ----------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| Blanc fixe                                | <u>Le produit Sonos est alimenté et fonctionne correctement.</u> |
| Aucun voyant allumé                       | <u>Le produit Sonos n'est pas sous tension</u>. Vérifiez que le câble d’alimentation est parfaitement inséré dans le produit Sonos et branché à une prise électrique. Si vous possédez une enceinte nomade Sonos, remettez-la en marche à l'aide du bouton d'alimentation ou en la plaçant sur son socle de charge.<br />Le voyant d'état peut également être désactivé à l'aide de l'application Sonos. Si votre produit Sonos fonctionne correctement et apparaît dans l'application Sonos, vous pouvez [activer ou désactiver le voyant d'état](https://support.sonos.com/s/article/5040) depuis l'onglet Paramètres. Le voyant est éteint par défaut sur la Sonos Arc. |
| Blanc clignotant                          | <u>Le produit Sonos est en cours de redémarrage</u> après avoir été branché au secteur. Le voyant d'état clignote également en blanc lorsqu'une connexion au réseau est en attente. |
| Vert fixe                                 | <u>Le son est coupé sur le produit Sonos.</u> Vous pouvez augmenter le volume en utilisant l'application Sonos ou les commandes de volume présentes sur le produit. |
| Vert clignotant                           | <u>Le produit Sonos est allumé et prêt à être [configuré](https://support.sonos.com/s/article/2627)</u>. Le produit n'a pas encore été configuré ou connecté à un système Sonos. |
| Orange fixe                               | Durant la configuration, un voyant orange fixe signifie que <u>le produit Sonos n'a pas pu terminer le processus de configuration</u>. Vous pouvez corriger cet état en [redémarrant votre produit Sonos](https://support.sonos.com/s/article/3636).<br />Un voyant orange fixe peut également indiquer que <u>le produit Sonos est en surchauffe</u>. Éteignez votre produit Sonos et laissez-le refroidir avant de le rallumer. |
| Orange clignotant                         | Durant la configuration, le voyant d'état clignote en orange pendant que le produit Sonos établit une connexion.<br />Le voyant d'état peut clignoter rapidement en orange après que vous ayez appuyé sur le bouton Lecture/Pause d'un produit Sonos. Cela signifie qu'<u>il n'y a rien dans la liste d'attente de lecture</u> ou qu'aucun titre n'a été joué récemment. Si cela se produit, utilisez l'application Sonos pour commencer à lire quelque chose. |
| Orange et blanc clignotant                | Le voyant d'état clignote en orange et en blanc pendant que <u>votre produit est en cours de mise à jour.</u><br />Si vous êtes en train de [réinitialiser votre produit Sonos](https://support.sonos.com/s/article/1096), le voyant d'état clignote en orange et en blanc <u>pendant que la réinitialisation est en cours</u>. |
| Rouge clignotant                          | Un produit Sonos neuf (ou réinitialisé) affichera un voyant rouge clignotant <u>s'il n'est pas configuré dans les 30 minutes suivant sa mise en marche</u>. Vous pouvez corriger cet état en [redémarrant votre produit Sonos](https://support.sonos.com/s/article/3636). |
| Rouge et blanc clignotant                 | <u>La mise à jour du produit Sonos a échoué</u>. [Redémarrez votre produit Sonos](https://support.sonos.com/s/article/3636) et réessayez de mettre à jour le produit. Si le problème persiste, [contactez l'assistance Sonos](https://support.sonos.com/s/contact). |
| Bleu clignotant                           | <u>Le produit nomade Sonos est en [mode d'appairage Bluetooth](https://support.sonos.com/s/article/4982)</u> et peut se connecter à un appareil en Bluetooth. |
| Bleu fixe                                 | <u>Le produit nomade Sonos est connecté à un appareil en mode Bluetooth.</u> Notez que le voyant restera bleu fixe si le produit Sonos perd la connexion avec l'appareil. |
| Clignotement rouge, blanc, orange et vert | <u>Le produit Sonos est en mode de diagnostic matériel</u>. Vous pouvez corriger cela en appuyant sur le bouton d'association  du produit. Si votre produit n'a pas de bouton d'association, vous pouvez à la place appuyer sur le bouton Lecture/Pause  ou Muet . |



### Voyant du micro

|                     |                                                              |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| Aucun voyant allumé | <u>Le microphone du produit Sonos est désactivé</u>. Les assistants vocaux et Trueplay™ automatique ne sont pas disponibles. |
| Blanc fixe          | <u>Le microphone est activé</u>.                             |



### Voyant de la batterie

|                   |                                                              |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------ |
| Orange fixe       | Le produit nomade Sonos est en cours de charge. Le voyant s'affiche pendant dix secondes une fois le produit nomade Sonos branché sur une prise secteur. Le produit continuera sa recharge lorsque le voyant s'éteindra. |
| Orange clignotant | Le niveau de la batterie du produit nomade Sonos est faible (<15%). |
| Rouge clignotant  | Le produit nomade Sonos présente une défaillance. Si vous voyez un voyant d'état de batterie rouge clignotant, [contactez l'assistance Sonos](https://support.sonos.com/s/contact). |

