# Raspberry pi-hole



#### Envoyer un fichier sur le pi depuis le mac:

```bash
cat update_pihole.sh | ssh -p51322 root@192.168.2.116 'cat > /root/update_pihole.sh'

cat update_pihole.sh | ssh -p51522 root@192.168.2.216 'cat > /root/update_pihole.sh'
```



#### Récupérer un fichier depuis le pi sur le mac:

```bash
ssh -p51322 root@192.168.2.116 "cat /etc/pihole/lan.list" > lan.list.1

ssh -p51522 root@192.168.2.216 "cat /etc/pihole/lan.list" > lan.list.2
```



#### msmtp

Fichier de config:

```bash
# pihole2

$ nano /etc/msmtprc

#Set default values for all accounts.
defaults
auth login
tls on
tls_starttls off
tls_certcheck on
tls_trust_file /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
logfile /var/log/msmtp.log

#OVH settings
account ovh
host ssl0.ovh.net
#auth login
#tls on
#tls_starttls off
#tls_certcheck on
#tls_trust_file /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
from liste@clicclac.info
port 465
user liste@clicclac.info
password 8xnc8Jw47VYjr_yjGzqF

#Orange settings
account orange
host smtp.orange.fr
protocol smtp
#auth login
#tls on
#tls_starttls off
#tls_certcheck on
#tls_trust_file /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
from bruno.pesenti@orange.fr
maildomain orange.fr
port 465
user bruno.pesenti
#password G!yrgTy8XX9NhXzz
passwordeval gpg --no-tty -q -d /root/.msmtp-password.gpg

#Set a default account
account default : ovh
```



```bash
root@PiHole2:~#

.msmtp-password.gpg
.env
```

